Architecture simple 4

Création du toit

Alt + RMB or Select Edge Loops

F - Create Face

I - Inset faces

E - Extrude

Rez de chaussée

Select vertices

G+G + Ctrl

Ctrl + E - Menu Edges

Clear & Mark Seam du Rez de Chaussée

et compléter celles du toit

I - Inset Faces

Ctrl + E - Menu Edges

Mark seam

E - Extrude

Toit

Select vertices

+ J - join

Porte entrée

Sélectionner 2 Edges porte

W - menu specials

Subdivide

Grab Edge Z

Select 3 Edges

W - menu specials

Subdivide

Number of cuts: 2

Median Point

Scale X

Select Vertex

J - Join

Select Faces

E - Extrude

X - Delete face (seuil)

Select Edges

Ctrl + E - Menu Edges

Mark Seam

Retour au sommaire

Architecture simple 5