SÉRIGRAPHIE A DIDEROT

Porteur(s) du projet : Chloé Guironnet et Camille Descombes

Date : 28/11/2017

Utilisation de l'atelier de sérigraphie au Lycée Denis-Diderot

Organisation de la salle

Etape 1 : L'Emulsion

Préparation du produit d'enduction : gelate + sensibilisateur

Mélanger les deux pots entier et laisser reposer 2h à conserver deux mois max

1 pot de mélange (0,9L) = 15 écrans

! toujours dater le pot !

Etape 2 : L'Enduction du cadre

Choisir un cadre

Verser l'émulsion dans la racle d'encolleuse (aluminium)

Enduire le cadre des deux faces : tenir le cadre légèrement penché, napper de bas en haut et enlever l'excédent. Il faut que la couche de nappage soit fine et uniforme. Laisser une marge de 5cm autour du cadre

Récupérer le surplus de gelate, pour le remettre dans le pot

Etape 3: Le Séchage

Tant que l'écran est humide il n'est pas sensible à la lumière

Dans le noir, faire sécher le cadre environ 1h.

Le cadre peut se conserver avec l'enduction pendant 6 mois

Transporter son cadre dans un sac poubelle, à l'abri de la lumière

Etape 4 : Insolation

Scotcher le typon au centre de la vitre

Mettre le dessin face à sois

Placer le cadre sur le typon

Ajouter la planche adapté à la taille du cadre (3 tailles) + ajouter un poids (bidon d'eau)

Activer le bouton à l'arrière de l'insoleuse (ne pas regarder la lumière directement)

Laisser insoler 6min.

Etape 5 : Le Dépouillage

Déplacer le cadre dans le noir jusqu'au bac de lavement

Une fois le cadre humidifié, rallumer la lumière

Enlever la gelate à l'aide du karsher, jusqu'à voir apparaître le motif

Sécher le cadre à l'aide d'un torchon

Scotcher les bords du cadre.

Etape 6 : Montage

Monter le cadre à l'aide de clé à l'aine.

4 vices intérieure

6 vices extérieure

Etape 7 : Calage + Impression

Allumer la table d'aspiration (table qui permet de tenir le papier à plat)

Placer la peinture en haut du cadre

A l'aide de la racle d'impression, tirer la peinture vers le bas

Imprimer

Etape 8 : Nettoyage + Dégravage

Nettoyer le cadre au karcher

Lunette obligatoire

Enlever le sckotch

Dégraver le cadre des deux côtés avec l'oxylique au pinceau

Etape 9 : Ranger l'atelier

Vider le karcher

vider les sceau d'eau

Ranger et fermer correctement les couleurs

Ranger les produit et fermer les placards