Skanect

Porteur du projet : Alexandre

Date : 09/10/2014

Licence : Commerciale (mais bon tanpis)

Contexte :

Lien : http://skanect.occipital.com

Description

Pour les portes ouvertes (et aussi parce que c'est cool) je voulais scanner en 3D chaque étudiant du DSAA Saint Exupery pour ensuite les imprimer en 3D. Je vais donc expliquer comment scanner en 3D un objet, une personne, une salle.

Matériaux

Un ordinateur, une Kinect, le logiciel skanect, le logiciel Cura, de la lumière, quelque chose à scanner, et un support tournant.

Tutoriel

Scan en 3D (Kinect) :
Ouvrir Skanect, aller dans NEW, régler les paramètres en fonction de vos besoins. Appuyer sur START une fenêtre s'ouvre, et montre la bounding box au centre. Les fenêtres infrarouges et vidéo se trouvent sur la droite. Placer si possible la kinect sur un support (trépied, table, etc.). Installer le modèle à scanner à une bonne distance en fonction des réglages effectués au préalable (il doit apparaitre en bleu/vert sur les fenêtres de droite) et appuyer sur START faites tourner le modèle sur le support doucement.

Une fois la rotation effectuée, appuyer sur RECORD pour arrêter le scan. Maintenant que vous avez votre forme entière, il reste quelques manipulations à effectuer pour pouvoir l'imprimer. Aller dans WATERTIGHT, choisissez LOW, appuyer sur START pour avoir les couleurs. Aller dans MOVE and CROP et utiliser les slide bars pour ajuster la position de votre scan, puis CROP TO GROUND pour couper au niveau du “sol” et faire une base.

Pour l'enregistrer dans votre ordinateur, aller sur SHARE, choisissez entre SAVE pour le sauvegarder dans le format skanect ou EXPORT MODEL, pour l'exporter dans différent format de 3D (PLY, OBJ, STL, VRML), avec ou sans couleurs. La version d'essais ne laisse pas le choix, 5000 facettes maximum, qui donne un effet low polly au modèle. Cliquer sur EXPORT.

Vous avez scanné en 3D !

Préparation de l'impression 3D sur l'imprimante ULTIMAKER :
http://software.ultimaker.com/
Ouvrir CURA, importer le fichier précédemment.
Baisser le taux de remplissage de 20 à 10% pour gagner du temps sur l'impression, enregistrer le fichier sur une carte SD, puis insérer la carte SD dans l'imprimante 3D ULTIMAKER. Lancer l'impression !

Photos

À venir.