SÉRIGRAPHIE

Anaëlle Couëllan 14/05/2016 Technique d'impression

La sérigraphie est une technique d’impression sur tout support (papier, tissu, bois...), positif (dans le sens de lecture), assez proche du pochoir, permettant une très grande finesse de détails, pratiquée de manière artisanale ou industrielle.

La reproduction d’un modèle original en très grande quantité est rendu possible grâce à l’aide d’un écran.

Il existe plusieurs étapes que je vais détailler ci-après.
Ces quelques lignes n’ont pas pour but d’être exhaustives, elles sont une tentative de vulgarisation qui permettra d’avoir quelques notions.

Les Graphiquants, affiche Floating, 2009.

Lexique

Le motif ou visuel : il doit être réalisé en positif, en noir, sur papier transparent (feuille de calque ou rhodoïde) soit manuellement, avec de l’encre de chine par exemple soit à l’aide de l’outil informatique et d’une imprimante.

Le typon : c'est la feuille transparente sur lequel se trouve le visuel original.

L’écran : l’écran est composé d’un cadre, en métal ou en bois, sur lequel est tendu un tissu appelé soie ou maille.

L’enduction : l’enduction est le produit photosensible que l’on applique à l’aide d’une racle d’enduction en fine couche sur l’écran.

La racle : on utilise deux types de racles en sérigraphie.
La racle d’enduction, avec l’enduction pour préparer l’écran avant son clichage, et la racle à tirer que l’on utilise pour imprimer. Cette dernière est constituée d’un caoutchouc plus ou moins dure qui permet de laisser passer l’encre au travers de la maille en fine couche.

L’encre : l’encre est une encre à l’eau, biodégradable dont le rejet au tout à l’égout est autorisé.

Le hors contact : le hors contact est la distance qui sépare l’écran du support à imprimer, dans notre cas, une feuille de papier, il est de quelques millimètres. C’est la racle qui vient faire contact avec le support à imprimer grâce à l’élasticité de la maille. Pour une impression fine et précise, la maille doit se décoller de la feuille juste après le passage de racle.

Étape 1 : la préparation de l'écran

Après un nettoyage pour éliminer les poussières et les traces de graisses éventuelles (le dégraissage) et une fois l’écran sec, on enduit l’écran avec l’enduction et la racle adéquat.
Une fine couche uniforme doit être apposée des deux cotés de l’écran.
C’est une étape délicate et difficile qui conditionne énormément la réussite de l’impression.

Une fois l’écran enduit, il convient de le faire sécher à l’abri de la lumière à plat.
L’enduction étant photosensible, elle ne doit pas se révéler à la lumière du jour (à la lumière UV très précisément).

En attendant que l’écran soit sec, nous pouvons prendre notre typon sur lequel nous avons réalisé notre visuel.

Le grand principe technique de la sérigraphie est le suivant :

Mettre en contact le typon et l’écran enduit sous une lumière forte (néons actiniques, lampes...).

Après une courte exposition, l’enduction aura durcit aux endroits où il n’y a pas de motif sur le typon. À l’inverse, elle sera non insolée à l’endroit où le dessin est présent. On appelle cette phase le clichage.

Le typon a masqué la lumière et a permis la réalisation de l’écran.

Il faut alors rincer l’écran à l’eau pour que le motif apparaisse, c’est le dépouillage.

Étape 2 : l'impression

Une fois l’écran prêt, nous le fixons à une charnière, afin qu'il soit bien stable.
Il ne reste plus qu’à y apposer un peu d’encre.

Poser une feuille, s’assurer que l’écran ne soit pas en contact direct avec cette dernière : c’est le principe du hors contact (quelques millimètres suffisent).
Prendre une racle et imprimer.

On tire la racle vers soi .
On conseil un angle à 30 ou 45°. Il est important d’avoir un geste régulier, une pression constante et une force égale.

Une fois le premier coup de racle, il faut repousser l’encre dans la maille sans trop appuyé.
C’est ce que l’on nomme le nappage. Le geste inverse du tirage. Il permet de nourrir les mailles ouvertes et d’éviter que l’encre ne sèche dans la maille.

Il ne faut pas oublier de placer des taquets, qui sont de simples repères qui permettent de toujours positionner la feuille au même endroit.
C’est important pour les impressions en plusieurs couleurs/couches.

Étape 3 : le nettoyage

Il faut impérativement tout nettoyer.

Ramasser l’encre, la conserver dans un pot fermé pour une prochaine fois.

Il faut bien rincer et nettoyer l’écran pour qu’il n'y ait plus d’encre dans le motif.
Dans le cas contraire, cela pourrait définitivement boucher la maille et rendre la prochaine utilisation impossible, car l’écran est réutilisable.

Le dégravage est la dernière étape.
Il suffit d’enlever l’enduction à l’aide d’un produit et d’un lavage haute pression.

Références

Pour trouver des tutoriels, des infos, des liens vers les principaux revendeurs de matériels et un forum francophone de sérigraphie artisanale grand-public :

Seri-Suisse
http://www.seri-suisse.com/

DIY d'une insoleuse :

Collectif Formes Vives
http://www.formes-vives.org/cunulus/index.php?2010/07/03/46-do-it-yourself-insoleuse-pour-serigraphie