Craftrobot

Porteur du projet : DSAA

Date maj : 27/01/2015

Contexte : Pour bien découper

Choisir les bon réglages pour le craftrobot.

/!/ Attention, vérifier la hauteur de la lame avant toute découpe. Une bonne découpe est une bonne moyenne entre hauteur de la lame, vitesse et force de découpe.

Matériaux

Rhodoïde

vitesse de découpe = 2/3

Force de découpe = 25

Vinyle couleurs

Vitesse de découpe = --

Force de découpe = 12

à compléter après chaque test de découpe.