Plotteur traceur

Porteur(s) du projet : Céline Renault

Date : 27/01/2017

Licence : libre !

Contexte :

Fichiers : liens éventuels

Lien : lien vers un site éventuellement

Description

Comment dessiner avec le plotteur ?

Matériaux

feuille A3, colle, plus illustrator

Tutoriel

1ère étape : Mettre de la colle sur la feuille A3 pour qu'elle ne décolle pas du support plastique lors du dessin.

2ème étape : coller la feuille sur le support plastique du flotteur.

3ème étape : insérer la feuille dans la machine par derrière et soulever la manette situé derrière puis la baisser une fois que la feuille est bien installée.

S'assurer de bien placer les rouleurs de la machine aux extrémités de la feuille et des traits bleu pour ne pas perdre de place.

Feuille prête :

4ème étape : Installer le feutre à la bonne distance pour ne pas l'abimer.

5ème étape : Démarrer la machine. Par défaut l'origine est à droite vers les boutons. Appuyer sur entrer puis origine pour voir ou le curseur, le feutre se place. Ensuite modifié la position du feutre grâce aux flèches de déplacement. Une fois que l'origine est correctement placé appuyer sur entrer.

6ème étape : Lancer le logiciel illustrator. Ouvrir son fichier sur illustrator et l'envoyer dans cutting master puis régler le format de la surface à dessiner.

7ème étape ; Régler les paramètres de force, d'accélération, de vitesse et du nombre de passage.

8ème étape: Lancer le dessin et c'est parti !!

Amusez vous bien !!