Blasons bois

Porteur(s) du projet : Amandine Rossignol, Aygul Razyapova

Date : 14/03/2016

Licence : libre !

Contexte : Projet Noaille tous ici.

Fichiers : liens éventuels

Lien : lien vers un site éventuellement

Description

Création des panneaux signalétiques pour le projet Noailles tous ici. Chaque panneau correspond à un parcours qui lui est destiné. Le projet a pour but de rassembler les habitants d'un quartier.

Matériaux

Liste de matériel et composants nécessaires

pot de peinture blanc acrylique ( pour une sous-couche de peinture )

rouleau

tampon mousse

différent pot de peinture de couleur différente

plaque de bois

scotch peintre

pinceau fin

gants en latex

(scie circulaire)

Tutoriel

Étape 1

Préparer les plaques de bois, les découper avec une scie circulaire, une scie à chantourner ou une scie sauteuse.

Étape 2

Mettre des gants, mélanger la peinture, sauf s'il s'agit de peinture épaisse. Passer une sous-couche de peinture pour avoir une surface plus propre. Il faut que la peinture s’imprègne, puis laisser sécher.

Étape 3

Peindre sur la sous-couche la couleur nécessaire avec le rouleau. Peindre dans un mouvement de va-et-vient en alternant les couches horizontales et verticales et en les croisant. Appliquer des couches fines et n'allez pas trop vite pour éviter les éclaboussures. Passer plusieurs couches pour avoir la couleur souhaitée.

Étape 4

Placer les pochoirs aux endroits voulus. Fixer les avec de la “patafix”, surtout sur les petits endroits des pochoirs pouvant laisser la peinture se glisser dessous.

Étape 5

Égoutter le tampon au préalable, puis tamponner délicatement sur les pochoirs. Laisser sécher. Penser a vérifier si le tampon n'est pas trop humide ( après une lavage) car la peinture sera trop liquide.

Étape 6

Retirer les pochoirs délicatement. Finir avec un pinceau fin les contours des pictogrammes s'il y a des défauts.

Étape 7

Percer des lattes de bois, pour pouvoir les assembler aux panneaux.

Photos